## Техническое задание на приобретение п/прицепа цистерны ППЦ 27К-21Д BPW безрамная

Цистерна

Вместимость цистерны, м3 24-27

Форма поперечного сечения цилиндрическая

Ограничитель уровня налива есть

Устройство дыхательное УД2-80

Клапан донный Ду 90

Тип огнетушителя ОП-6 в пеналах

Противооткатные башмаки 2 шт. пластиковые

Катушка заземления есть

Ящик для песка пластиковый, на цистерне

Подвеска

Ошиновка односкатная

Тип трехосная, рессорная зависимая тип

осей BPW

Размер шин 425/85 R21

Опорное устройство

Модель JOST, с ручным приводом

Шкворень, дюйм 2

Оборудование для ДОПОГ

АБС, пеналы для огнетушителей, держатели для табличек, таблички с символами, набор ДОПОГ (ADR).