## Техническое задание на приобретение прицепа цистерны ПЦ 12-2194651

Цистерна

Вместимость цистерны, м3 12

Форма поперечного сечения чемодан

Ограничитель уровня налива есть

Устройство дыхательное УД2-80

Донный клапан Ду-90

Тип огнетушителя ОП-6 в пеналах

Противооткатные башмаки 2 шт. пластиковые

Катушка заземления есть

Ящик для песка пластиковый, на цистерне

Подвеска

Ошиновка односкатная

Тип двухосная, рессорная

Размер шин 425/85 R21

Оборудование для ДОПОГ

АБС, пеналы для огнетушителей, держатели для табличек, таблички с символами, набор ДОПОГ (ADR).