## Техническое задание на приобретение трубоплетевозного автопоезда КамАЗ 43118-3049+роспуск УСТ94651

Базовое шасси КамАЗ 43118-46

Колесная формула 6х6

Масса перевозимого груза, кг 21 700

Полная масса автопоезда, кг 33 600

Размер шин 425/85 R21

Двигатель

Модель 740.662-300 (ЕВРО-4)

Тип дизельный с турбонаддувом

Мощность 300 л.с.

Коробка передач

Модель ZF 9

Тип механическая, 9-ступенчатая

Система питания

Вместимость топливных баков, л 350+210

Кабина

Тип расположенная над двигателем,

рестайлинг

Исполнение со спальным местом

Дополнительное оборудование

Автономный отопитель ДВС, кабины, обрезиненные коники.

Прицеп-роспуск

Масса перевозимого груза, кг 10 700

Подвеска

Тип КамАЗ, балансирная, рессорная

Количество осей/колес, шт. 2/4