## Техническое задание на приобретение седельного тягача на шасси Камаз 43118-46

Базовое шасси КамАЗ 43118-46

Колесная формула 6х6

Допустимая нагрузка на ССУ, кг 12300

Размер шин 425/85 R21

Двигатель

Модель 740.662-300 (ЕВРО-4)

Тип дизельный с турбонаддувом

Мощность 300 л.с.

Коробка передач

Модель ZF 9

Тип механическая, 9-ступенчатая

Система питания

Вместимость топливных баков, л 350+210

Кабина

Тип расположенная над двигателем,

рестайлинг

Исполнение со спальным местом

Оборудование для ДОПОГ

Главный выключатель массы «Надежный контроль15», АБС, УОС, тахограф, Эра-глонасс, гидрофикация.