Насос пневмокамерный НПК-600



ОПИСАНИЕ

Характеристики установки

Производительность, тонн\час до 40

Высота подачи, м до 30

Дальность подачи, м до 250

Обьем камеры насоса, л 600

Рабочий обьем камеры насоса, л 400

Рабочее давление, МПа 0,6

Расход воздуха, м3\мин до 22

Длина, мм 1555

Ширина, мм 1020

Высота, мм 1603

Масса, кг 380