## Техническое задание на приобретение топливозаправщика на шасси Камаз 43118-46 полный ДОПОГ

Базовое шасси КамАЗ 43118-46

Колесная формула 6х6

Двигатель

Модель 740.662-300 (ЕВРО-4)

Тип дизельный

Мощность 300 л.с.

Коробка передач

Модель ZF 9

Тип механическая, 9-ступенчатая

Система питания

Вместимость топливных баков, л 350+210

Цистерна

Вместимость цистерны, м3 11 (2 секции)

Форма поперечного сечения чемодан

Ограничитель уровня налива есть

Тип огнетушителя ОП-6 в пеналах

Противооткатные башмаки 2 шт. пластиковые

Катушка заземления есть

Ящик для песка пластиковый, на цистерне

Насосная установка

Модель СВН-80А

Привод от КОМ на КПП

Счетчик жидкости ППО-40

«Пистолет» раздаточный Ду 50

Оборудование для ДОПОГ

Главный выключатель массы «Надежный контроль15», АБС, УОС, набор ДОПОГ (ADR), таблички со спецсимволами 30/1202.

Дополнительное оборудование

Автономный отопитель ДВС, автономный «сухой» отопитель кабины.