## Техническое задание на приобретение автоцистерны для питьевой воды АЦПТ-10 на шасси КамАЗ-43118

Базовое шасси КамАЗ 43118

Колесная формула 6х6

Объем перевозимого груза, куб. м 10

Полная масса, кг 21 500

Размер шин 425/85 R21

Двигатель

Модель 740.662-300 (ЕВРО-4)

Тип дизельный с турбонаддувом

Мощность 300 л.с.

Коробка передач

Модель ZF 9S

Тип механическая, 9-ступенчатая

Система питания

Вместимость топливных баков, л 350+210

Кабина

Тип расположенная над двигателем,

рестайлинг

Исполнение со спальным местом

Дополнительное оборудование

Автономный отопитель ДВС, кабины.

Цифровой тахограф VDO DTCO 3283

Система спутникового мониторинга Автограф, ГЛОНАСС

Звуковая индикация включенной передачи заднего хода на конце рамы

Цистерна

Сечение цистерны чемоданное

Привод насоса гидравлический от КОМ

Модель насоса СВН-80

Надпись ВОДА

Термоизоляция пенаполиуретан 50 мм

Подогрев цистерны электрический