## Техническое задание на приобретение прицепа тракторного установка компрессорная КВ-5/10П

|  |
| --- |
| Технические характеристики |
| Производительность, приведенная к стандартным условиям\*, м3/мин. | 5,0±0,1 |
| Давление номинальное, избыточное, МПа | 1,0±0,05 |
| Сжимаемый газ | атм.воздух |
| Марка двигателя | F03L2011Deutz |
| Мощность номинальная, кВт | 35,3 |
| Емкость топливного бака, л | 72 |
| Количество масла, заливаемого в двигатель, макс./мин., л | 11/10 |
| Уровень звукового давления, дБА | 79 |
| Скорость передвижения по автомобильным дорогам\*\*\*, не более | 40 - по шоссе25 - по грунту |
| Кран раздаточный, размер и количество | G1 – 2 шт. |
| Габаритные размеры установки: Д\*Ш\*В, мм | 3200х1560х1478 |
| Масса установки, кг | 800 |

Дополнительное оборудование

Заводской ЗИП с инструментом, инструкция оператора, каталог запасных частей, заводская инструкция по ремонту, комплект фильтров для проведения ТО в гарантийный период.

Срок поставки: 30 дней

Цена с учетом доставки в г. Новый Уренгой

Принятие коммерческого предложения до 18.02.2020г.

e-mail: evgenkireew@yandex.ru