## Техническое задание на приобретение грунтового катка LiuGong CLG614H

|  |  |
| --- | --- |
| Двигатель | Cummins 6BТ5.9 |
| Мощность | 160 л.с. |
| Масса | 14 000 кг |
| Задний мост | Carraro |
| Тип привода вальца | Sauer гидравлический |
| Тип привода | Полный привод |
| Статическое линейное давление | 396 Н/см |
| Приводной двигатель колес | Поршневой Sauer |
| Нагрузка на валец (передняя ось/задняя ось) | 7400/6600 |
| Диаметр/Ширина вальца | 1500/2130 мм |
| Шины | 23,1–26–14PR |
| Длина/ширина/высота | 6000/2300/3050 |
| Кабина | ROPS/FOBS |

Дополнительное оборудование

Кулачковый бандаж, автономный отопитель ДВС, дополнительный автономный отопитель кабины, преобразователь напряжения 24/12В, автомобильная розетка на 12V 2 шт., заводской ЗИП с инструментом, инструкция оператора на русском языке, каталог запасных частей, заводская инструкция по ремонту, комплект фильтров для проведения ТО в гарантийный период.

Срок поставки: 30 дней

Цена с учетом доставки в г. Новый Уренгой

Принятие коммерческого предложения до 18.02.2020г.

e-mail: evgenkireew@yandex.ru