## Техническое задание на приобретение бульдозера SHANTUI SD16

|  |  |
| --- | --- |
| Снаряженная масса (без рыхлителя), т | 17 |
| Тип отвала | прямой с перекосом |
|
| Тип рыхлителя | трезубый |
| Давление на грунт, МПа | 0,067 |
| Преодолеваемый уклон, % | 30 |
| Длина | 5140 |
| Ширина | 3388 |
| Высота | 3032 |
| Максимальное заглубление отвала, мм | 540 |
| Максимальное заглубление рыхлителя, мм | 572 |
| Максимальная высота подъема отвала, мм | 1095 |
| Максимальная высота подъема рыхлителя, мм | 592 |
| Ширина башмака, мм | 510 |
| Модель двигателя | Shangchai SC11CB184G2B1  |
| Мощность (при 1850 об/мин), кВт | 120 |

Дополнительное оборудование

Автономный отопитель ДВС, дополнительный автономный отопитель кабины, преобразователь напряжения 24/12В, автомобильная розетка на 12V 2 шт., заводской ЗИП с инструментом, инструкция оператора на русском языке, каталог запасных частей, заводская инструкция по ремонту, комплект фильтров для проведения ТО в гарантийный период.

Цена с учетом доставки в г. Новый Уренгой

Принятие коммерческого предложения до 22.01.2021г.

e-mail: Киреев Евгений Анатольевич (kireev@uds.ru)