Техническое задание на приобретение экскаватора Doosan DX210WA

**Основные характеристики**

Полное название Экскаватор Doosan DX210WA

Общий вес; кг 19900-20910

**Характеристики двигателя**

Модель двигателя DB58TIS

Тип двигателя дизельный

Мощность двигателя; кВт (л.с. 121(163)

Расчётная частота вращения; об/мин 2000

Производитель двигателя (марка) DOOSAN

**Скорость**

Максимальная скорость км/ч 36

**Размеры**

Дорожный просвет 350

Общая длинна 9400

Общая ширина 2500

Общая высота 3490

Длина стрелы; мм 5600

**Заправочные ёмкости**

Топливный бак, л 350

Система охлаждения, л. 24

Гидробак, л. 205

**Эксплуатационные характеристики**

Глубина копания; мм 6255

Высота выгрузки; мм 7250

**Параметры колес**

Марка и размеры колес 10.00-20-16PR

**Навесное оборудование**

Вид рабочего органа ковш

Вместимость ковша; куб.м. 0,51-1,35

**Характеристики экскаватора**

Скорость поворота платформы; об/мин. 11

Высота копания; мм 10050

Максимальный радиус копания; мм 10000

Радиус поворота задней части платформы; мм 2750

Дополнительное оборудование

Автономный отопитель ДВС, дополнительный автономный отопитель кабины, преобразователь напряжения 24/12В, автомобильная розетка на 12V 2 шт., заводской ЗИП с инструментом, инструкция оператора на русском языке, каталог запасных частей, заводская инструкция по ремонту, комплект фильтров для проведения ТО в гарантийный период.

Цена с учетом доставки в г. Новый Уренгой

Принятие коммерческого предложения до 22.01.2021г.

e-mail: Киреев Евгений Анатольевич (kireev@uds.ru)