Техническое задание на приобретение погрузчика фронтального Doosan DL 550

**Основные характеристики**

Полное название Погрузчик фронтальный Doosan DL 550

Общий вес; кг 31125

**Характеристики двигателя**

Модель двигателя DC13

Тип двигателя дизельный

Число и расположение цилиндров 6

Рабочий объём двигателя; см3 12700

Мощность двигателя; кВт (л.с.) 294(394)

Расчётная частота вращения; об/мин 2100

Максимальный крутящий момент, Нм(кгсм) 2157 при 1200 об/мин

Диаметр цилиндра и ход поршня 130x160

Производитель двигателя (марка) Scania

**Скорость**

Максимальная скорость км/ч 36

**Размеры**

Общая длинна, мм 9870

Общая ширина, мм 3405

Общая высота, мм 3800

Максимальная высота точки подвеса ковша, мм 3800

Вылет кромки рабочего агрегата (ковша), мм 1535

**Заправочные ёмкости**

Топливный бак, л 564

Система охлаждения, л. 60

Гидравлическая система, л. 247

**Эксплуатационные характеристики**

Глубина копания; мм 80

Высота выгрузки; мм 3285

**Параметры колес**

Марка и размеры колес 29.5-25-22PR(L3)

**Навесное оборудование**

Вид рабочего органа ковш

Вместимость ковша; **куб.м. 5.4**

Ширина режущей кромки ковша, мм 3405

Дополнительное оборудование

Автономный отопитель ДВС, дополнительный автономный отопитель кабины, преобразователь напряжения 24/12В, автомобильная розетка на 12V 2 шт., заводской ЗИП с инструментом, инструкция оператора на русском языке, каталог запасных частей, заводская инструкция по ремонту, комплект фильтров для проведения ТО в гарантийный период.

Цена с учетом доставки в г. Новый Уренгой

Принятие коммерческого предложения до 22.01.2021г.

e-mail: Киреев Евгений Анатольевич (kireev@uds.ru)