Техническое задание на приобретение гидромолота Hitrock HMB 4500

Вес 3300 kg

Диаметр пики, мм 160

Энергия удара, Дж. 9 990

Частота ударов, уд./мин. 320 — 640

Рабочее давление, бар. 160-180

Поток масла, л/мин. 190-260

Базовая машина, т. 33 — 50

Базовая машина DOOSAN SOLAR 340/420 LC-V

Комплект поставки

Переходная плита, пика с наплавкой из карбида титана (2 шт.), комплект смазки рабочего инструмента, система автоматической смазки, комплект для заправки азотом (баллон 5 л, редуктор заправочный), комплект РВД в металлической защите, **Документация на русском языке.**

Цена с учетом доставки в г. Новый Уренгой

Принятие коммерческого предложения до 22.01.2021г.

e-mail: Киреев Евгений Анатольевич (kireev@uds.ru)