**1. Трансформатор розжига на горелку маслообогрева WEISHAUPT ……………………………………………2 шт.**



Трансформатор розжига WEISHAUPT W-ZG 02 предназначен для поджига горючей смеси высоковольтной электрической дугой создаваемой между электродами поджига.

Трансформатор розжига WEISHAUPT W-ZG 02 имеет следующие характеристики:

Напряжение питания 230 В 50/60 Гц.

Напряжение поджига 2 х 9 kV.

Мощность 110 VА.

Ток поджига 20 мА


ED 100%.

Кабель питания.

Штекерный разъем кабеля поджига диаметром 4 мм.

**2. Сервомотор D025/A-B управления газового затвора горелки Teminox GLS 160 SAACKE ……………………. 1 шт.**



Крутящий момент: 25 Нм; Время поворота на 90°: 66 сек.; Питание: 230В, 50/60 Гц;

Мощность потребляемая: 5,9 Вт;



Шильдик горелки.

**3. Lin 55500110 (Сервопривод 03-120/04800 Schimpf 180 Nm заслонки вытяжного вентилятора) – 1 шт.**

Данный синхронный привод служит для управления заслонкой системы дымоудаления, установки приготовления асфальта.

Технические характеристики:

Напряжение питания 230 В 50 Гц.

Время цикла работы: 90 сек. 90°.

Крутящий момент 180 Нм.

Класс защиты: IP 65.

Материал корпуса: литой алюминий.





Справка: https://dmliefer.ru/news/otgruzka-elektricheskogo-privoda-schimpf