|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Эскиз | Наименование, характеристики оборудования | Кол-во (пог. м)  |
| 1 |  | Ограждение металлическоеРазмеры секции:2000х550мм (высота ограждения над уровнем грунта 650мм).Материал: -Труба профильная 20\*20\*1,5мм., полоса 20х4, мебельные болты М6. -Столб из трубы профильной 40\*40\*2мм длиной 1100мм. заглушен с торца металлической пластиной 4мм. и просверленными с боку отверстиями под болты М-6.  -Покраска полимерно-порошковая, цвет RAL 6001.Секции ограждения изготавливаются путем сварки металлических профилей. Секция заканчивается полосой шириной 20мм. с отверстиями под болты для соединения с последующей секцией.  | 1267 |