**Техническое задание на приобретение**

**Нарезчик швов Wacker Neuson MFS 1350-CE**

Технические характеристики

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Д x Ш x В (скобы в транспортном положении, без направляющего колеса) , ммВес , кг | 890 x 575 x 1 01094 | Д x Ш x В (скобы в транспортном положении, без направляющего колеса) , мм |
| Вес , кг |
| Диаметр диска макс. , мм | 500 | Диаметр диска макс. , мм |
| Глубина реза макс. , мм | 195 | Глубина реза макс. , мм |
| Номинальное число оборотов , об/мин | 2200 | Номинальное число оборотов , об/мин |
| Объем бака (вода) , л | 32 |
| Изготовитель двигателя  | Loncin G420F | Изготовитель двигателя  |
| Объём цилиндра, см³ | 420 | Объём цилиндра, см³ |
| Мощность, кВт (л.с.) | 9 (12.24) | Мощность, кВт (л.с.) |
| при числе оборотов , об/мин | 3600 | при числе оборотов , об/мин |
| Объем бака (топливо) , л | 6.5 | Объем бака (топливо) , л |
| Расход топлива , л/час | 2.3 | Расход топлива , л/час |
| Время работы , час. | 2,82 | Время работы , час. |
| Д x Ш x В (скобы в транспортном положении, без направляющего колеса) , мм | 890 x 575 x 1 010 | Д x Ш x В (скобы в транспортном положении, без направляющего колеса) , мм |