## Техническое задание на приобретение автогрейдера ДЗ-98

|  |  |
| --- | --- |
| Масса эксплуатационная | 19 680 кг |
| Колесная формула | 1х3х3 |
| Двигатель | ЯМЗ-238НДЗ |
| Мощность двигателя | 173 кВт/235 л.с. |
| Грейдерный отвал | Неполноповоротный с функцией поворота под нагрузкой, длина 4100 мм., высота 700 мм. |
| Бульдозерный отвал | Неповоротный, ширина 3220 мм., высота 990 мм. |
| Трансмиссия | Механическая, с приводом на все колеса, с механизмом отключения переднего моста |
| Управление рабочим оборудованием | Гидравлическое |
| Рулевое управление | Гидростатическое, насос дозатор |
| Редуктор привода насосов | Однорядный с упругой соединительной муфтой |
| Топливный бак | 345 л. |

Дополнительное оборудование

Автономный отопитель ДВС, дополнительный автономный отопитель кабины, преобразователь напряжения 24/12В, автомобильная розетка на 12V 2 шт., заводской ЗИП с инструментом, инструкция оператора на русском языке, каталог запасных частей, заводская инструкция по ремонту, комплект фильтров для проведения ТО в гарантийный период.

Цена с учетом доставки в г. Новый Уренгой

Принятие коммерческого предложения до 06.03.2023г.

e-mail: evgenkireew@yandex.ru