Техническое задание на приобретение бетоносмесителя Piccini Scout 3500 (Аналог)

|  |  |
| --- | --- |
| Объем смесителя | 3450 л |
| Выход уплотненного бетона за цикл | 2500 л |
| Производительность | до 15 м3/ч |
| Объём ковша загружающего | 620 л |
| Двигатель | 4-х цилиндровый дизель Евро 2 |
| Мощность двигателя | 64 кВт |
| Коробка передач | 2 гидропередачи и 2 механических |
| Скорость передвижения | 24 км/ч |
| Шины | 14,5-20PR12 |
| Трансмиссия | гидростатическая |
| Колесная формула | 4х4 |
| Радиус поворота (внутренний/внешний) | 1,31/3,29 м |
| Бак дизельный | 100 л |
| Бак гидравлики | 110 л |
| Бак для воды | 600 л |
| Привод смесительного барабана | гидравлический |
| Вес машины | 5180 кг |

Дополнительное оборудование

Автономный отопитель ДВС, дополнительный автономный отопитель кабины, преобразователь напряжения 24/12В, автомобильная розетка на 12V 2 шт., заводской ЗИП с инструментом, инструкция оператора на русском языке, каталог запасных частей, заводская инструкция по ремонту, комплект фильтров для проведения ТО в гарантийный период.

Цена с учетом доставки в г. Новый Уренгой

Принятие коммерческого предложения до 06.03.2023г.

e-mail: evgenkireew@yandex.ru