## Техническое задание на приобретение бортового грузового автомобиля на шасси Камаз 43118-46

Базовое шасси КамАЗ 43118-46

Колесная формула 6х6

Размер шин 425/85 R21

Двигатель

Модель 740.662-300 (ЕВРО-4)

Тип дизельный с турбонаддувом

Мощность 300 л.с.

Коробка передач

Модель ZF 9

Тип механическая, 9-ступенчатая

Система питания

Вместимость топливных баков, л 350+210

|  |
| --- |
| **Габаритные размеры бортовой платформы** |
| Длина 6090 мм | 6 090 |
| Ширина 2450 мм | 2 450 |
| Высота 600мм | 600 |
| Погрузочная высота 1640 мм

|  |  |
| --- | --- |
| Масса перевозимого груза 9000 кг | 9 000 |

 | 1 640 |

Окраска синий

Дополнительное оборудование

Жидкостный автономный отопитель ДВС, преобразователь напряжения 24/12В.