**Техническое задание на приобретение** **катка тротуарного BOMAG BW 151 AD-50**

Характеристики BOMAG BW 151 AD-50 :

Система вибрации: 2 амплитуды / 2 частоты

Автоматическое управление вибрацией

Индивидуальный контроль вибрацией

Кресло оператора с возможностью поворота (-20/+70º) - перемещаемое из стороны в сторону вместе с рулевым колесом

Защита клинового ремня

Напорная система орошения с 2-мя насосами

Сигнал движения задним ходом

Выключатель аккумуляторной батареи (выключатель "массы")

Складываемые скребки

Стандарт по выхлопным газам EU Stage 3A

Кабина ROPS с обогревом, вентиляцией, ремнем безопасности + 4 фонаря освещения

Крабовый ход

Внешние зеркала

Рабочее освещение по стандарту Stvzo

Инструкция по эксплуатации и обслуживанию

Каталог запчастей

Проблесковый маячок

Набор инструмента

Максимальный вес 7900кг

Рабочий вес CECEс кабиной 7600кг

Нагрузка на переднюю / заднюю ось СЕСЕ 3900/ 3700кг

Статическая линейная нагрузка СЕСЕ передняя/задняя 23,2/22,0кг/см

Ширина вальца 1680 мм

Боковое смещение вальцев вправо / влево 170 мм

Внутренний радиус поворота 4390 мм

Скорость движения 0-11,0км/ч

Преодолеваемый уклон без вибрации / с вибрацией 40 / 30%

Угол управления / качания (+/-) 30° / 6°

Производитель и модель V 3307 DI-T

Охлаждение Водяное

Мощность 55,4кВт

Электрика 12 В

Рабочий тормоз гидростатический

Ручной тормоз механический

Вибрационный валец передний и задний

Частота 45 / 55 Гц

Амплитуда 0,67 / 0,25 мм

Центробежная сила 68/ 38кН(6,9 / 3,9 тонн)

Топливо 125 л

Вода 600 л

Дополнительное оборудование

Преобразователь напряжения 24/12В, автомобильная розетка на 12V 2 шт., заводской ЗИП с инструментом, инструкция оператора на русском языке, каталог запасных частей, заводская инструкция по ремонту, комплект фильтров для проведения ТО в гарантийный период.

Цена с учетом доставки в г. Новый Уренгой

Принятие коммерческого предложения до 06.03.2023г.

e-mail: evgenkireew@yandex.ru