|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Местоположение | | Протяженность п.м. | Пешеходное ограждение | | |
| количество секций\* | слева | справа |
|
| от ПК + | до ПК+ | п.м. | п.м. |
| **Основная дорога** | | | | | |
| 1+63.70 | 2+06.33 | 45,54 | 23 | - | 45,54 |
| 3+50 | 3+73.60 | 23,76 | 12 | 23,76 | - |
| 20+35.87 | 20+57.33 | 23,76 | 12 | - | 23,76 |
| 20+62.12 | 20+89.66 | 27,72 | 14 | - | 27,72 |
| 21+10.90 | 27+14.39 | 603,9 | 305 | - | 603,9 |
| 27+31.85 | 27+54.66 | 23,76 | 12 | - | 23,76 |
| 27+70.57 | 28+91.08 | 120,78 | 61 | - | 120,78 |
| 28+67.08 | 28+90.72 | 23,76 | 12 | 23,76 | - |
| 28+96.30 | 29+19.88 | 23,76 | 12 | - | 23,76 |
| 29+40.80 | 29+64.14 | 23,76 | 12 | - | 23,76 |
| 38+53.05 | 38+74.69 | 21,78 | 11 | 21,78 | - |
| 38+61.88 | 38+74.86 | 13,86 | 7 | - | 13,86 |
| 38+80.30 | 39+03.82 | 23,76 | 12 | - | 23,76 |
| 44+92.71 | 45+56.11 | 63,36 | 32 | - | 63,36 |
| 45+62.40 | 45+85.87 | 23,76 | 12 | - | 23,76 |
| 54+20.95 | 54+50.50 | 29,7 | 15 | 29,7 | - |
| 54+54.70 | 55+19.80 | 65,34 | 33 | - | 65,34 |
| **ВСЕГО по ОД:** | | **1182,06** | **597** | **99** | **1083,1** |
| **Пересечения и примыкания** | | | | | |
| 1+20 вправо | | 97,02 | 49 | 97,02 | - |
| 9+34 вправо | | 25,74 | 13 | - | 25,74 |
| 29+78 вправо | | 11,88 | 6 | 11,88 |  |
| 45+29 вправо | | 35,64 | 18 | 35,64 | - |
| 54+83 влево | | 31,68 | 16 | 31,68 | - |
| **ВСЕГО по ПиП:** | | **201,96** | **102** | **176,22** | **25,74** |
| Примечание - \* длина секции 1,98м | | | | | |