**СПЕЦИФИКАЦИЯ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование товара | Конкретные показатели используемого, поставляемого товара, соответствующие значениям, установленным документацией об электронном аукционе | Ед. изм. | Кол-во | Наименование страны происхождения товара | Цена за ед. (руб) | Итого(руб) |
| 1 | Остановочный павильон | Требования к гарантии качества товара: в течение 12 месяцев с момента подписания акта приема-передачи товара.  Габаритные размеры:  Ширина, мм 5000  Глубина, мм 1900  Высота, мм 2700  Каркас рамок - Профильные трубы 60\*60 мм, 60\*30 мм. Крепеж монолитного поликарбоната обеспечивает его плотное, без зазоров, прилегание к павильону.  Материал стенок - Монолитный поликарбонат толщиной 8 мм.  Каркас крыши - Профильные трубы 60\*60 мм, 20\*20 мм. Крыша имеет скругленную форму.  Материал настила крыши - Сотовый поликарбонат без цвета толщиной 6 мм с защитным ультрафиолетовым слоем.  Отливы для воды - Водостоки из полноценного гнутого металла, закрепленные по всей длине крыши в передней и задней части.  Балка крепления задних стенок - Профильная труба 60\*30 мм.  Поперечный держатель крыши с пластинами - Профильные трубы 60\*30 мм, пластины из листового металла 4 мм.  Опоры крыши - Профильная труба 60\*60 мм, пластина толщиной 4 мм. В опорах предусмотрены семь винтовых кронштейнов М18, предназначенные для регулирования горизонтальности пояса.  Информационное поле под наименование остановочного пункта -Информационное поле располагается в верхней наружной части лицевой стенки (согласно эскизу).  Размеры Ш\*В: 1500\*400 мм. Материал: монолитный поликарбонат толщиной 8 мм.  Информационное поле для размещения объявлений - Информационное поле располагается на внутренней части задней стенки (согласно эскизу). Размеры: Ш\*В: 1500\*1000 мм.  Материал: монолитный поликарбонат толщиной 8 мм.  Лавка - Каркас: профильные трубы 32 ВГП. Материал сиденья: 2 доски из массива сосны, окрашенные алкидно-уретановой эмалью.  Размеры 1 доски:  длинна 1950 мм  ширина 140 мм  высота 36 мм Покраска - Полимерное порошковое покрытие с высокими защитными и декоративными свойствами. Цвет каркаса: черный. |  |  |  |  |  |