## Техническое задание на приобретение бортового автомобиля КамАЗ 5453

Базовое шасси КамАЗ 43118-46

Колесная формула 6х6

Масса перевозимого груза, кг 9 790

Полная масса, кг 20 850

Размер шин 425/85 R21

Двигатель

Модель 740.662-300 (ЕВРО-4)

Тип дизельный с турбонаддувом

Мощность 300 л.с.

Коробка передач

Модель ZF 9S

Тип механическая, 9-ступенчатая

Система питания

Вместимость топливных баков, л 350+210

Кабина

Тип расположенная над двигателем,

рестайлинг

Исполнение со спальным местом

Габаритные размеры платформы

Длина, мм 6 090

Ширина, мм 2 450

Высота, мм 600

Дополнительное оборудование

Автономный отопитель ДВС, кабины.