## Техническое задание на приобретение п/прицепа грузоподъемностью 65000 кг

Грузоподъемность, кг 65 000

Собственная масса тр/средства, кг 14 000

Полная масса тр/средства, кг 66 700

Нагрузка на ССУ тягача, кг 23 000

Высота седельно-сцепного устройства, мм 1500

Нагрузка на оси, кг 60 000

Грузовая платформа

Погрузочная высота, мм 900

Длина, мм 12000

Ширина без уширителей, мм 2 545

Ширина с уширителями, мм 3 500

Настил металлический

 Ходовая часть

Подвеска пневматическая с краном

 регулировки уровня, SAF

Шины 235/75 R17.5

Количество осей 5

Количество колес 20

Трапы

Количество 2

Ширина трапа, мм 1000

Смещение на ширину уширителя

Угол заезда 8