|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование Товара** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Цена, руб.** | **Сумма** **с НДС, руб.** |
| **1** | Поручень Л1 L=3.6м (в составе: уголок 50х50х5 L=0.14м – 6 штук,Труба 140х5 L=0.19м – 6 штук, (материалы на ФУНДАМЕНТ)Труба 38х3 L= 0,995м – 6штук, Приварной отвод 38х3 –6 штук,Труба 38х3 L=0.046м – 6 штука,Труба 38х3 L=0.073м – 6 штука,Труба 45х3 L=3.435м – 4 штуки,Приварной отвод 45х3 – 8 штук) | Комплекты | 2 |  |  |
| **2** | Поручень Л2 L=3.7м (в составе: уголок 50х50х5 L=0.14м – 6 штук, труба 140х5 L=0.19м – 6 штук, (материалы на ФУНДАМЕНТ)Труба 38х3 L= 0,995м – 6штук, Приварной отвод 38х3 –6 штук,Труба 38х3 L=0.046м – 6 штука,Труба 38х3 L=0.073м – 6 штука,Труба 45х3 L=3.535м – 4 штуки,Приварной отвод 45х3 – 8штук) | Комплекты | 2 |  |  |
| **3** | Поручень Л3 L=3.10м(в составе: уголок 50х50х5 L=0.14м – 6 штук, труба 140х5 L=0.19м – 6 штук, (материалы на ФУНДАМЕНТ)Труба 38х3 L= 0,995м – 6штук, Приварной отвод 38х3 –6 штук,Труба 38х3 L=0.046м – 6 штука,Труба 38х3 L=0.073м – 6 штука,Труба 45х3 L=2.935м – 4 штуки,Приварной отвод 45х3 – 8штук) | Комплекты | 2 |  |  |
| **4** | Поручень Л4 L=3.5м (в составе: уголок 50х50х5 L=0.14м – 6 штук, труба 140х5 L=0.19м – 6 штук, (материалы на ФУНДАМЕНТ)Труба 38х3 L= 0,995м – 6штук, Приварной отвод 38х3 –6 штук,Труба 38х3 L=0.046м – 6 штука,Труба 38х3 L=0.073м – 6 штука,Труба 45х3 L=3.335м – 4 штуки,Приварной отвод 45х3 – 8штук) | Комплекты | 2 |  |  |
| **5** | Поручень Л5 L=4.6м (в составе: уголок 50х50х5 L=0.14м – 6 штук, труба 140х5 L=0.19м – 6 штук, (материалы на ФУНДАМЕНТ)Труба 38х3 L= 0,995м – 6штук, Приварной отвод 38х3 –6 штук,Труба 38х3 L=0.046м – 6 штука,Труба 38х3 L=0.073м – 6 штука,Труба 45х3 L=3.435м – 4 штуки,Приварной отвод 45х3 – 8штук) | Комплекты | 2 |  |  |
| **6** | Поручень Л6 L=4.0м (в составе: уголок 50х50х5 L=0.14м – 6 штук, труба 140х5 L=0.19м – 6 штук, (материалы на ФУНДАМЕНТ)Труба 38х3 L= 0,995м – 6штук, Приварной отвод 38х3 –6 штук,Труба 38х3 L=0.046м – 6 штука,Труба 38х3 L=0.073м – 6 штука,Труба 45х3 L=3.835м – 4 штуки,Приварной отвод 45х3 – 8штук) | Комплекты | 2 |  |  |
| **7** | Поручень Л7 L=7.2м (в составе: уголок 50х50х5 L=0.14м – 15 штук, труба 140х5 L=0.19м – 15 штук, (материалы на ФУНДАМЕНТ)Труба 38х3 L= 0,995м – 15штук, Приварной отвод 38х3 –20 штук,Труба 38х3 L=0.046м – 10 штук,Труба 38х3 L=0.073м – 20 штук,Труба 45х3 L=7.035м – 8 штуки,Приварной отвод 45х3 – 16штук) | Комплекты | 3 |  |  |
| **8** | Поручень Л8 L=3.2м (в составе: уголок 50х50х5 L=0.14м – 9 штук, труба 140х5 L=0.19м – 9 штук, (материалы на ФУНДАМЕНТ)Труба 38х3 L= 0,995м – 9штук, Приварной отвод 38х3 –12 штук,Труба 38х3 L=0.046м – 6 штук,Труба 38х3 L=0.073м – 12 штук,Труба 45х3 L=7.035м – 8 штуки,Приварной отвод 45х3 – 16штук) | Комплекты | 3 |  |  |
| **9** | Поручень Л9 L=1.6м (в составе: уголок 50х50х5 L=0.14м – 4штуки, труба 140х5 L=0.19м – 4 штуки, (материалы на ФУНДАМЕНТ)Труба 38х3 L= 0,995м – 4штуки, Приварной отвод 38х3 –4штуки,Труба 38х3 L=0.046м – 4 штук,Труба 38х3 L=0.073м – 4штук,Труба 45х3 L=7.035м – 4 штуки,Приварной отвод 45х3 – 8штук) | Комплекты | 2 |  |  |
| **10** | Поручень Л10 L=9.7м (в составе: уголок 50х50х5 L=0.14м – 18 штук, труба 140х5 L=0.19м – 18 штук, (материалы на ФУНДАМЕНТ)Труба 38х3 L= 0,995м – 18штук, Приварной отвод 38х3 –24 штуки,Труба 38х3 L=0.046м – 12 штук,Труба 38х3 L=0.073м – 24 штуки,Труба 45х3 L=9.535м – 8 штук,Приварной отвод 45х3 – 16штук) | Комплекты | 3 |  |  |
| **11** | Поручень Л11 L=9.6м (в составе: уголок 50х50х5 L=0.14м – 18 штук, труба 140х5 L=0.19м – 18 штук, (материалы на ФУНДАМЕНТ)Труба 38х3 L= 0,995м – 18штук, Приварной отвод 38х3 –24 штуки,Труба 38х3 L=0.046м – 12 штук,Труба 38х3 L=0.073м – 24 штуки,Труба 45х3 L=9.435м – 8 штук,Приварной отвод 45х3 – 16штук) | Комплекты | 3 |  |  |
| **12** | Поручень Л12 L=8.7м (в составе: уголок 50х50х5 L=0.14м – 12 штук, труба 140х5 L=0.19м – 12 штук, (материалы на ФУНДАМЕНТ)Труба 38х3 L= 0,995м – 12штук, Приварной отвод 38х3 –12 штук,Труба 38х3 L=0.046м – 12 штук,Труба 38х3 L=0.073м – 12 штук,Труба 45х3 L=8.535м – 4 штуки,Приварной отвод 45х3 – 8штук) | Комплекты | 2 |  |  |
| **13** | Поручень Л13 L=3.2м (в составе: уголок 50х50х5 L=0.14м – 6 штук, труба 140х5 L=0.19м – 6 штук, (материалы на ФУНДАМЕНТ)Труба 38х3 L= 0,995м – 6штук, Приварной отвод 38х3 –6 штук,Труба 38х3 L=0.046м – 6 штук,Труба 38х3 L=0.073м – 6 штук,Труба 45х3 L=3.035м – 4 штуки,Приварной отвод 45х3 – 8штук) | Комплекты | 2 |  |  |
| **ИТОГО:** |  |