**Техническое задание на приобретение**

**Нарезчик швов RS17**

Технические характеристики

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Показатель | Ед. изм. | Модель |
| RSE 17 |
| Макс. глубина резки | мм | 170 |
| Макс. диаметр диска | мм | 450 |
| Посадочный диаметр диска | мм | 25,4 |
| Управление |   |
| Модель двигателя |   | Distar HG390 |
| Тип/мощность | л.с. | бензин/13,0 |
| Число оборотов двигателя | об/мин | 3600 |
| Число оборотов на валу | об/мин | 2530 |
| Объем водяного бака | л | 25 |
| Объем топливного бака | л | 7,0 |
| Рабочий вес нарезчика | кг | 88 |
| Габаритные размеры:- длина- ширина- высота |  мммммм |  1170590980 |