**Техническое задание на приобретение заливщика швов**

**Технические характеристики:**

|  |  |
| --- | --- |
| **1. Тягач** | **трактор тягового класса 1,4** |
| **2. Скорость транспортирования, км/ч, не более** | **25** |
| **3. Длина подающего шланга, м,** | **4-0,5** |
| **4. Разогрев мастики** | **через термомасло горелкой на дизтопливе** |
| **5. Температура мастики, при которой происходит автоматическое отключение горелки** | **180°C** |
| **6. Температура термомасла, при которой происходит автоматическое отключение горелки** | **300°C** |
| **7. Масса разогреваемой мастики, кг, не более** | **360** |
| **8. Геометрический объем бака для мастики, л, не более** | **403** |
| **9. Объем заливаемого термомасла, л** | **96** |
| **10. Геометрический объем бака для термомасла, л, не более** | **120** |
| **11. Время разогрева мастики до рабочей температуры, ч, не более** | **2,5** |
| **12. Обслуживающий персонал, включая водителя трактора, чел** | **2** |
| **13. Расход топлива горелкой, л/час, не более** | **7** |
| **14. Рабочая температура мастики** | **170° -190°C в зависимости от марки мастики** |
| **15. Двигатель****— тип****— мощность, кВт (л.с)****— номинальная частота вращения, мин-1** | **бензиновый****15,5 (21)****3600** |
| **16. Битумный насос****— тип****— максимальная рабочая температура****— рубашка разогрева** | **непогружной****200°C****отсутствует** |
| **17. Номинальный объем топливного бака, л** | **60** |
| **18. Номинальный объем гидробака, л** | **60** |
| **19. Типоразмер шин** | **10,00-16** |
| **20. Электрооборудование сигнальное** | **однопроводное с питанием от источника тока трактора напряжением 12В** |
| **21. Электрооборудование рабочее** | **однопроводное с питанием от генератора заливщика напряжением 24В** |
| **22. Аккумуляторная батарея****— тип****— количество** | **6СТ-55****2** |
| **23. Давление в шинах, МПа** | **0,28** |
| **24. Масса, кг****— конструктивная****— эксплуатационная** | **1630****2180** |
| **25. Габаритные размеры, мм****— длина****— ширина****— высота** | **4280****2050****1995** |

Дополнительное оборудование

Заводской ЗИП с инструментом, инструкция оператора на русском языке, каталог запасных частей, заводская инструкция по ремонту, комплект фильтров для проведения ТО в гарантийный период.

Цена с учетом доставки в г. Новый Уренгой

Принятие коммерческого предложения до 01.05.2023г.

e-mail: evgenkireew@yandex.ru