Контроллер КДУ-3.2Н комплектация

Дорожный контроллер (комплект) в шкафу ТУ 4218-002-47661447-03 ООО "Комсигнал" или аналог

- блок электронный контроллера 3.2Н (1 шт)

- панель монтажная контроллера 3.2Н (1 шт)

- металлический пылевлагозащищенный шкаф с кабельными вводами (1 шт)

- CD-ROM с конфигуратором и прошивкой пульта (1 шт)

- ключ (1 шт)

ЗИП (симмисторы - 2шт., предохранители ВПБ6 2А -12 шт., ВПБ6 0.25А - 1шт ) (1 компл.)

Паспорт (инструкция по эксплуатации) (1 шт)